|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte |
| Start | Type | | Value | | CRC | End |

Sending to Microcontroller from LabVIEW:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 byte | 1 byte |
| Type | Value |

Type:

1. Freq = 0x01
2. Set point = 0x02

Value:

Can be from 0x00 to 0xFF (decimal 0-255)

Receiving from Microcontroller to LabVIEW:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 byte | 1 byte |
| ADC CH1 | ADC CH2 (future use) |